**RO 反渗透水处理设备采购项目询价公告**

广西双钱健康产业股份有限公司拟定于2025年7月 进行RO反渗透水处理设备采购项目公开挂网询价比选采购。现将具体事宜公告如下：

**一、采购项目名称**

RO 反渗透水处理设备采购项目

**二、采购标的概况**

1、采购标的内容

5T/时 RO 反渗透水处理设备（下称水处理设备）1套，含水处理设备主机1套、1年的使用耗材。项目控制价为12万元，超过12万元的报价视为无效报价。

2、技术要求

2.1水处理设备的设计制造应符合《反渗透水处理设备标准》GB/T 19249 – 2017。

2.2 制水能力应≥5T/h，产出水电导率应低于10us/cm。

2.3 水处理设备应配备5级过滤，应充分过滤原水中的泥沙、胶体悬浮物、有机物、余氯、异色、异物、水垢水碱（钙镁离子）、红虫线虫、细菌等。

2.4 水处理设备应具备反冲洗功能，当设备运行一定时间后可自动对渗透膜进行反冲洗，以延长渗透膜使用寿命。

2.5我司自备容积为15T的原水罐并将原水通过水泵输送至水处理设备进水处。

2.6 我司自备容积为20T的纯水罐，水罐入口高度约6m，制水机所产反渗透水通过水泵输送至纯水罐。输送过程采用纯水灌液位高度来控制原水输送泵、制水机、纯水输送泵的启停。

2.7 水处理设备应具备智能触控屏，通过触控屏实现设备的所有操作，并具备实时在线监测水质功能。

2.8 水处理设备尺寸应满足我司指定位置安装，安装位置见附件1。

2.9 水处理设备机架、过滤器外壳应采用304或以上级别不锈钢制作。

**3、水处理设备质量要求**

3.1产品质量符合国家有关行业标准，配套附件齐全。

3.2报价单位严格按照买方提供的要求供货，满足买方设备使用要求。

**4、验收标准**

设备到货安装调试后正常运行15日为验收合格。

**5、送货地点**

广西梧州市工业园区工业大道1号。

**7、交货期**

收到预付款7个工作日内。

**8、结算方式**

签订合同后买方支付合同总金额30%预付款，供方设备制造完成并经FAT合格后支付总额50%提货款，供货方安装、调试完成，经买方验收合格后，卖方向买方提供符合买方要求的13%增值税专用发票，支付合同总金额的20%作为验收款。

9、售后服务

水处理设备验收合格之日起一年内为质保期，质保期内设备出现任何故障由均有设备供应商负责解决。

三、报价方需具备的资质及要求

（一）必须为独立企业法人，具有增值税一般纳税人资格的相关企业。

（二）具有RO 反渗透水处理设备生产或销售能力。

（三）必须信用良好，没有不良信用记录。

四、中选单位的确定（本采购项目遵循“最低投标价法”原则）

1 遵循“最低价中选”原则，根据有效报价由低到高进行排名，有效报价最低排名第一。

2 如出现有效报价并列第一，我方将进行议价，视议价结果确定最终排名。

五、报价须知

1 报价截止时间

自本公告发布之日起5天（含星期六日）内接受报价，逾期则视为无效报价。

2 报价要求

2.1报价须提供的文件如下（以下文件均要求加盖公章）

报价方案及设备参数（含运费，需开据13%增值税专用发票）。

2.2报价接收邮箱：sqahsbb@wz-zh.com

2.3未尽事宜可联系李主管，联系电话：0774-3939129。

附件1：

